ЭЦУ-150 с летним рабочим органом

Предназначен для прокладки газо — и водопроводов, сетей канализации, связи и электропередачи и позволяет производить быструю смену режущего органа для получения траншей разной ширины, используется на разных категориях грунта.

Передняя навеска:

Бульдозер-погрузчик, поворотный бульдозерный или жёсткий бульдозерный отвал.

|  |
| --- |
| Основные характеристики: |
| Базовый трактор | "Беларус 92П", Беларус 80.1" и его модификации |
| Редуктор | 2-х скоростной; реверс |
| Привод рабочего органа | от заднего ВОМ |
| Глубина копания, мм | 1600, 1900 |
| Тип рабочего органа | цепной скребковый |
| Ширина копания, мм | 210; 270; 410 |
|  |
| Габаритные размеры, мм |
| длина | 7150, в транспортном положении……5650 |
| ширина | 2100 |
| высота  | 2765, в транспортном положении……2900 |
| Вес, кг | 5170 |