Оборудование прямой лопаты применяется для разработки выемок в гидротехническом ирригационном и дорожном строительстве, для добычи строительных материалов в карьерах, на уборке сломанных сооружений и очистке строительных площадок. Прямая лопата применяется при выполнении земляных работ выше уровня стоянки экскаватора.

|  |  |
| --- | --- |
| Емкость ковша, м3 | 0,75 |
| Наибольшая высота копания, м | 7,9 |
| Наибольший радиус копания, м | 7,9 |
| Наибольшая высота выгрузки, м | 5,6 |
| Эксплуатационная масса, т | 23,3 |
| Наибольший радиус выгрузки, м | 7,2 |
| Продолжительность рабочего цикла, с | 15,0 |