Экскаватор гусеничный для разработки немерзлых грунтов I - IV категорий ЭО-5126

Является универсальной одноковшовой полноповоротной машиной на гусеничном ходу с индивидуальным гидравлическим приводом всех механизмов, с жесткой подвеской рабочего оборудования.

Предназначен для разработки немерзлых грунтов I - IV категорий, а также предварительно разрыхленных скальных и мерзлых грунтов с величиной кусков не более 500 мм в интервале температур окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С при разработке карьеров, рытье котлованов, траншей, каналов и других подобных сооружений.

|  |  |
| --- | --- |
| Эксплуатационная масса, кг | 32000 |
| Скорость передвижения экскаватора, км/ч | 2-4 |
| Двигатель ЯМЗ - 238 ГМ 2, мощностью л.c. | 180 |
| Вместимость основного ковша, м³ | 1,42 |
| Параметры копания |  |
| глубина, м | 6,2 |
| радиус, м | 9,6 |
| высота выгрузки, м | 5,8 |
| наибольшее усилие копания, тс | 17,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: | |
| длина, мм | 10600 |
| ширина с гусеницей 600 мм | 3170 |
| высота, мм | 3500 |