Урал-542362

Седельный тягач предназначен для эксплуатации с полуприцепом по всем видам дорог.

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики седельного тягача Урал-542362-0011-10 | |
| Коробка передач | ЯМЗ-238У3 |
| Колесная формула | 8х8 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 14000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Масса буксируемого полуприцепа, кг | 32000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11415 |
| Полная масса, кг | 25565 |
| Емкость топливного бака, л | 300+210 |
| Двигатель | ЯМЗ-238Б |
| Шины | ИД-П284, 1200х500-508, 156F |