Пневмоколесный гидравлический экскаватор ЕК-18i

Экскаватор-перегружатель со скраповым рабочим оборудованием и магнитной шайбой предназначен для погрузки и разгрузки сыпучих материалов, металлического лома, древесных материалов, отходов железобетона. Кабина оснащается механизмом подъема параллелограмного типа, пневмоколесный ход комплектуется шинами, заполненными полиуретаном.

|  |
| --- |
| Технические характеристики |
| Эксплуатационная масса, кг | 20 240 |
| Емкость ковша, кб.м | - |
| Двигатель | Д-245/Perkins 1104C-44TA |
| Мощность двигателя  | 105/123 \*\* |
| Продолжительность цикла, с | - |
| Давление в гидросистеме, MПa | 28 |
| Скорость передвижения, км/ч | 15 |
| Габаритные размеры, мм (д/ш/в) | 9400/2500/3230 |