Агрегат АРОК предназначен
для технического обслуживания и ремонта станков-качалок на нефтяных промыслах.

Монтажная база агрегата АРОК:
шасси автомобиля КАМАЗ-43114, КАМАЗ-43118, УРАЛ-4320, УРАЛ- 5557.

Агрегат АРОК
обеспечивает выполнение следующих работ:

сварочные и газо-резательные;

доливку, замену масло в редукторах и смазку подшипниковых узлов;

покраску оборудования и сооружений;

слесарно-механические;

транспортировку различных грузов общим весом до 2000 кг.

Кузов-фургон агрегата АРОК:

цельнометаллический, сварной, утепленный, каркасного типа,

с правом перевозки дежурной бригады до 3-х человек.

Отапливается отопителем «Планар 4Д».

Комплектация агрегата АРОК:

сварочное оборудование (силовой генератор EG на 26 – 30 кВт

и сварочный выпрямитель ВД-313 на 315 А);

оборудование для газовой резки (контейнер под кислородный

и пропановый баллон, горелка, резак, комплект редукторов,

шлангами подачи кислорода и пропана;

оборудование для покраски (краскораспылитель, шланг);

оборудование для дозаправки консистентной смазкой

(бак для чистого и отработанного масла, бак для промывочной

жидкости, насос НМШ 2-40)

верстак слесарный;

разъем для подключения к внешнему источнику;

кран-манипулятор грузоподъемностью до 4 тонн.