**Шнекороторный снегоочиститель ДЭ-226**

**Шасси: Урал-4320-41**

Шнекороторный снегоочиститель предназначен для очистки от снега автомагистралей, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, мест стоянок самолетов.

Оборудован приемо-передающей радиостанцией. Снегоочиститель имеет раздельный привод механизма передвижения и рабочих органов от самостоятельных силовых установок.

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики снегоочистителя ДЭ-226 на базе шасси Урал-4320-41** | |
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
| Колесная формула | 6x6 |
| Максимальная плотность убираемого снега, т/куб.м | 0,7 |
| Максимальная толщина слоя снега, очищаемая за один проход, м | 1,6 |
| Полная масса, кг | 15775 |
| Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Дальность отбрасывания основной массы снега, м | 30 |
| Число роторов, шт. | 1 |
| Число шнеков, шт. | 2 |
| Ширина полосы, очищаемая за один проход, м | 2,8 |
| **Максимальная скорость передвижения, км/ч** | |
| Рабочая | 0,3 — 7 |
| Транспортная | 50 |
| **Двигатель** | |
| ЯМЗ-236НЕ2 дизельный с турбонаддувом | |
| Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| **Двигатель привода рабочих органов** | |
| Дизельный жидкостного охлаждения | |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 305 (415) |