Оборудование обратной лопаты применяется для копания траншей, каналов, котлованов под фундаменты и на очистке каналов. Выемку грунта обратная лопата производит ниже уровня стоянки экскаватора, двигаясь вдоль оси выемки с разработкой сзади и сбоку себя.

|  |  |
| --- | --- |
| Емкость ковша, м3 | 0,65 |
| Наибольшая кинематическая глубина копания, м | 5,8 |
| Наибольший радиус копания на уровне стоянки, м | 9,2 |
| Наибольшая высота выгрузки, м | 3,6 |
| Эксплуатационная масса, т | 22,85 |
| Продолжительность рабочего цикла, м | 18,01 |