ЭЦУ-150 с зимним рабочим органом

Предназначен для прокладки газо — и водопроводов, сетей канализации, связи и электропередачи в твердых и мерзлых грунтах, планировочных и земляных работ.

Передняя навеска: фронтальный погрузчик, поворотный бульдозерный или жёсткий бульдозерный отвал.

|  |  |
| --- | --- |
| Базовый трактор | "Беларус 89П", "Беларус 80.1" и его модификации |
| Редуктор | 2-х скоростной; реверс |
| Привод рабочего органа | от заднего ВОМ |
| Глубина копания, мм | 1600 |
| Тип рабочего органа | баровая цепь |
| Ширина копания, мм | 140 |
| Габаритные размеры, мм: |
| длина | 7150, длина в транспортном положении 5650 |
| ширина | 2560 |
| высота | 2765, высота в транспортном положении 2900 |
| Вес, кг | 5170 |