Грейфер двухчелюстной представляет собой идеальное орудие для расчистки, сортировки, погрузочно-разгрузочных работ сыпучих и мелкокусковых материалов (песок, щебень), рытья котлованов и разработки грунта на дне водоёмов.

|  |  |
| --- | --- |
| Емкость ковша, м3 | 0,65 / 1,5 |
| Длина стрелы, м | 10,0 |
| Наибольшая глубина , м | 6,0 |
| Наибольшая высота выгрузки, м | 7,6 |
| Наибольший радиус копания, м | 8,0 |
| Эксплуатационная масса, т | 22,32/23,25 |
| Продолжительность рабочего цикла, с | 23,5 |