ЭЦУ-150 с рабочим органом асфальторез

Предназначен для резки асфальтобетона прокладки газо — и водопроводов, сетей канализации, связи и электропередачи.

|  |  |
| --- | --- |
| Базовый трактор | "Беларус 92П", "Беларус 80.1" и его модификации |
| Редуктор | 2-х скоростной; реверс |
| Рабочий орган | 2 дисковых фрезы |
| Максимальная глубина реза, мм | 300 |
| Ширина реза, мм | 30 |
| Расстояние между фрезами, мм: |
| минимальное | 400 |
| максимальное | 900 |
| Габаритные размеры, мм |
| длина | 6450, в транспортном положении 5650 |
| ширина | 2560 |
| высота | 2765 |
| Вес, кг | 4980 |