СВП-6 позволяет   
производить перевозку взрывчатых веществ, электродетонаторов к месту производства взрывных работ при геофизических методах разведки в условиях умеренного макроклиматического района.

Монтажная база:   
шасси а/м ГАЗ, КамАЗ, УРАЛ

Кузов-фургон:   
цельнометаллический, каркасного типа, сварной, утепленный , двух отсечный с глухой перегородкой. Окна на дверях и боковых панелях.

Комплектация СВП-6:

рундук-сиденье;

отопитель ОН-32Д12;

ящик металлический под электродетонаторы ;

ящик металлический под взрывчатые вещества;

ящик металлический под инструменты;

крюк-вешалка;

огнетушитель ОУ-5;

переговорное устройство ;

проблесковый маячок;

сигнализаторы открывания дверей