Экскаватор колесный для разработки немерзлых грунтов категорий I – IV ЭО-33211А

Одноковшовый универсальный полноповоротный экскаватор на пневмоколесном ходу ЭО-33211А предназначен для разработки немерзлых грунтов категорий I - IV, а также предварительно разрыхленных скальных и мерзлых грунтов с величиной кусков не более 200 мм в диапазоне температуры окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С

|  |  |
| --- | --- |
| Эксплуатационная масса, кг | 18000 |
| Скорость передвижения экскаватора, км/ч | 8-25 |
| Двигатель ЯМЗ-236 М2 мощностью, л.с | 150 |
| Вместимость основного ковша, м³ | 0,85 |
| Параметры копания |  |
| глубина, м | 5,8 |
| радиус, м | 9,2 |
| высота выгрузки, м | 6,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: | |
| длина, мм | 9550 |
| ширина, мм | 2500 |
| высота, мм | 3500 |
| Дополнительное оборудование | |
| Дополнительный ковш, м3 | 1,05 |
| Узкий ковш, м3 | 0,42 |