Агрегат АПШ предназначен   
для погрузки-разгрузки, транспортировки длинномерного нефтепромыслового оборудования, стальных и полимерных труб, а также опор линий электропередач по различным видам дорог.

Монтажная база:  
шасси автомобиля КамАЗ-43118, УРАЛ-43202.

Состав автопоезда:  
полуприцеп мод. НЕФАЗ — длиной от 10 до 12 метров.

Обеспечивает выполнение следующих работ:  
погрузку, перевозку, разгрузку и монтаж длинномерного нефтепромыслового оборудования, стальных и полимерных труб и штанг длиной до 12 метров, опор линий электропередач.

Оборудования полуприцепа:

коники съемные или не съемные

ящик для инструментов и строп.

Возможен вариант изготовления полуприцепа —  
с бортами.

Полная масса автопоезда, кг — 28380

Снаряженная масса тягача, кг — 11205

Масса полуприцепа, кг — 6600

Масса перевозимого груза, кг — 10350

Особенности конструкции:

использование гидроманипулятора

грузоподъемностью до 4 тонн;

наличие грузозахватных приспособлений;

полноприводный седельный тягач;

полуприцеп-тяжеловоз с односкатной шиновкой,

работа в разных климатических условиях (от -40°С до +40 С);

простота в обслуживании.